|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #TRAFFIC LIGHTS import RPi.GPIO as GPIO import time  GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  Red=7 Yellow=11 Green=13  GPIO.setup(Red, GPIO.OUT) GPIO.setup(Yellow, GPIO.OUT) GPIO.setup(Green, GPIO.OUT)  while True: GPIO.output(Red, True) time.sleep(3) GPIO.output(Red, False) GPIO.output(Yellow, True) time.sleep(1) GPIO.output(Yellow, False) GPIO.output(Green, True) time.sleep(3) GPIO.output(Green, False)  GPIO.cleanup()   |  |  | | --- | --- | |  |  | |